附件1  
调研设备需求清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	基本参数及工作要求
	备注

	1
	孵蛋器
	1
	台
	用于病毒培养的鸡胚孵化，可全自动翻蛋，可孵化鸡胚数量≥200个，内置水箱，可实时观察水位，温湿度设置范围及控制精度满足鸡胚孵化要求。
	

	2
	全自动细胞计数仪
	1
	台
	用于细胞计数，可对细胞活力、混合细胞群等进行分析。具备明场和荧光细胞计数功能，可提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占比、细胞活率、直径分布图等数据。计数板可重复使用。 
	

	3
	倒置显微镜
	1
	台
	用于各类细胞培养的活细胞观察、图像采集等。适配各种细胞培养容器（培养皿、微孔板、培养瓶等）。具备高清显微成像采集功能。
	

	4
	全基因组数据生信分析工作站
	1
	套
	用于全基因组数据生信分析。支持一代、二代和三代测序下机数据分析。可对流感、新亚型流感病毒、登革热、诺如、基孔肯亚和猴痘，宏基因组、16S、细菌耐药等数据进行可视化分析，具备未知病原分析流程及功能，包含去除宿主基因组功能。支持本地分析，具备数据质控功能，支持分析流程一键式操作，支持自定义分析流程。分析流程支持分步式操作，可实现从中间数据分析。提供疾控常见病毒、细菌等参考序列及注释信息的下载和导入。可根据常见不同原理构建进化树，具备进化树美化功能。终身免费使用及升级。配套分析服务器。
	

	5
	多病原核酸检测系统
	1
	套
	用于新冠、流感等应急检测、症候群多病原核酸检测等，检测总通量≥20，上机样本数量随机可选，可用样本原始管上机，可适用于各类样本前处理，荧光通道≥6，检测时长不超过2小时，具有全自动结果判读功能。有防污染措施或装置。
	

	6
	全自动顶空进样器
	1
	台
	用于生活饮用水、地表水等水质样品以及职业卫生监测样品中挥发性有机物的检测工作，满足国家水质检验标准、GBZ/T职业卫生相关检测规范要求。样品位数不少于60位，提供独立控制软件，且可与安捷伦气相色谱‑质谱联用仪实现软硬件匹配联动控制。
	

	7
	全自动多功能盐碘分析仪
	1
	台
	用于盐碘、生活饮用水中高锰酸盐指数和总硬度的全自动化分析检测，能满足盐碘的氧化还原法和国家水质检测标准要求。样品位数≥50位，水浴消解位数≥8位。配置可独立操作软件，能实现一键检测，直接输出实验结果。
	

	8
	8孔水浴锅
	5
	台
	用于生活饮用水、食品等样品处理、恒温加热、显色等实验操作，8孔位，孔径可调，具备数显控温，可实现样品批量恒温处理，适配蒸发皿、比色管等实验器皿。
	

	9
	恒温水槽
	2
	台
	用于生活饮用水、地表水等水质样品以及职业卫生监测样品前处理恒温孵育工作，满足国家水质检验标准、GBZ/T职业卫生相关检测规范要求。设备具备液位监测、过热保护安全功能，控温区间室温+5～100℃，容量2L,支持定时设置，保障样品恒温处理环节温度稳定可控。
	









附件2  
	序号
	名称
	型号
	规格
	品牌
	国产/进口
	报价
	联系方式
	产品优缺点（请详细描述）
	市场占有率%
	产品售后情况（距资阳最近维修点地址，处置故障响应时间及维修工程师人数等）（*质保期：必填）
	历史成交信息情况
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调研设备推荐清单
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